Text for specification

Descrizione
Supporto per barre, esterno, 3p /4p
centre feed unit

Norme
IEC 61439-1:2011

Omologazioni
UL

Valori elettrici
tensione nominale (IEC) AC:	690 V
tensione nominale (UL) AC:	600 V

tensione nominale di isolamento Ui AC:	1000 V
tensione di picco Uimp:	8 kV

can also be used for 4-pole busbar systems

Proprietà materiali
Corpo base:
	resistenza alle temperature fino a 130°C,
	ignifugo secondo UL 94,
	tenuta alle correnti di fuga CTI 600,
	senza alogeni

Brand 
Woehner or equivalent

Cod. art.
35008000