Text for specification

Descrizione
EQUES®60Classic
adattatore 25 A, ricambio 
adattatore
60Classic

Norme
EN 60947-1:2015
EN 60947-4-2:2012
EN 61439-1:2012
EN 50581:2012
EN ISO 13849-1:2015

Omologazioni
UL

Valori elettrici
corrente nominale (IEC):	25 A
tensione nominale (IEC) AC:	690 V

corrente nominale (UL):	12.5 A
tensione nominale (UL) AC:	600 V

power dissipation at full load of the item:	0.3 W
tensione max. ammissibile (IEC) AC:	725 V

Brand 
Woehner or equivalent

Cod. art.
36114000B