Text for specification

Descrizione
CUSTO^®60Classic
Base per fusibili D0, 36mm
E 18 / 3P
60Classic

Norme
IEC 60269-1:2006 + A1:2009 + A2:2014
IEC 60269-3:2010 + A1:2013 + A2:2019

Omologazioni
VDE

Valori elettrici
corrente nominale (IEC):	63 A
tensione nominale (IEC) AC:	400 V
tensione nominale (IEC) DC:	250 V

power dissipation at full load of the item:	5.9 W
tensione di picco U_imp:	6 kV
tensione max. ammissibile (IEC) AC:	440 V
tensione max. ammissibile (IEC) DC:	262 V
resistenza al corto circuito con protezione tramite fusibili:	50 kA

Direct contact of the fuse links on the busbar

for fuse links and gauge rings as per DIN VDE 0636-3 IEC / HD 60269-3

Brand 
Woehner or equivalent

Cod. art.
01058000