Text for specification

Descrizione
Supporto per barre, 3P + N + PE
Come accessorio

Norme
IEC 61439-1:2011

Valori elettrici
tensione nominale (IEC) AC:	690 V

tensione nominale di isolamento U_i AC:	800 V
tensione di picco U_imp:	6 kV

short-circuit capacity :
Ipk = min. 35 kA (2 busbar supports in 250 mm distance)

Brand 
Woehner or equivalent

Cod. art.
01138000