Text for specification

Descrizione
Connessione longitudinale per barre 520 A
55 mm
30Compact 3P
60Classic

Norme
IEC 61439-1:2011

Valori elettrici
tensione nominale (IEC) AC:	690 V

power dissipation at full load of the item:	3.9 W
corrente d'impiego max. (IEC):	520 A
tensione max. ammissibile (IEC) AC:	1000 V
tensione max. ammissibile (IEC) DC:	1500 V

resistenza nom. alla corrente di picco Ipk max.:	63.1 kA

Brand 
Woehner or equivalent

Cod. art.
01166000