Text for specification

Descrizione
Kit di connessione longitudinale 2500 A (3p)
200 mm, connessione elastica
60Classic
185mm-System

Norme
IEC 61439-1:2011

Valori elettrici
tensione nominale (IEC) AC:	690 V

power dissipation at full load of the item:	56.2 W
corrente d'impiego max. (IEC):	2’500 A
tensione max. ammissibile (IEC) AC:	1000 V
tensione max. ammissibile (IEC) DC:	1500 V

resistenza nom. alla corrente di picco Ipk max.:	91.7 kA

Brand 
Woehner or equivalent

Cod. art.
01295000