Text for specification

Descrizione
Supporto per barre
1p, per montaggio con 01603 oppure singolarmente, incl. copertura laterale
60Classic

Norme
IEC 61439-1:2011

Valori elettrici
tensione nominale (IEC) AC:	690 V

tensione nominale di isolamento Ui AC:	1000 V
tensione di picco Uimp:	8 kV
tensione max. ammissibile (IEC) DC:	1500 V

Tightening torque of the screws: 4 Nm

rated volteage (IEC) AC: 1000 V at pollution degree 2 and material class III

Brand 
Woehner or equivalent

Cod. art.
01355000