Text for specification

Descrizione
Profilo di protezione 
sup. / inf., con fertoie, 1,10 m, per montaggio con 01136 e 01137
3 x 118 x 1100
60Classic

Norme
IEC 61439-1:2011
IEC 60999-1:1999
IEC 60999-2:2003

Omologazioni
UL

Valori elettrici

Miscellaneous 
type of protection IP20 is guaranteed with the aid of the section

Brand 
Woehner or equivalent

Cod. art.
01417000