Text for specification

Descrizione
barra di rame, 12 x 5
lunghezza 2,40 m, stagnata
30Compact 3P
30Compact 5P
60Classic

Norme
IEC 61439-1:2011

Omologazioni
CSA, UL

Valori elettrici
power dissipation at full load of the item:	32.0 W

Die erreichbare Strombelastbarkeit hängt von den Temperaturverhältnissen (Lufttemperatur, Schienentemperatur) am Einbauort ab. Strombelastbarkeit 

Miscellaneous 
Tin-plated Cu busbars considerably reduce the effort of preparing the contact points.
The Cu busbars are effective protected against aggressive media.

Brand 
Woehner or equivalent

Cod. art.
01618000