Text for specification

Descrizione
Linguetta di connessione con morsetto a pinza
per bulloni M10 o M12
per cavi Cu e Al 120 - 300 mm²
Come accessorio

Norme
IEC 61439-1:2011
IEC 60999-1:1999
IEC 60999-2:2003

Valori elettrici
corrente nominale (IEC):	600 A
tensione nominale (IEC) AC:	690 V
tensione max. ammissibile (IEC) AC:	1000 V
tensione max. ammissibile (IEC) DC:	1500 V

Miscellaneous 
terminal embraces the cable
tightening torque is given at the terminal
rated cross-section is given at the connection latch     

Brand 
Woehner or equivalent

Cod. art.
01890000