Text for specification

Descrizione
CAPUS^®Panel
Sezionatore sottocarico, 3 poli
vite M12, manovra nera
2500 A

Norme
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

Omologazioni
CCC

Valori elettrici
corrente nominale (IEC):	2’500 A
tensione nominale (IEC) AC:	500 V

power dissipation at full load of the item:	375.0 W

tensione nominale di isolamento U_i AC:	1000 V
tensione di picco U_imp:	12 kV
potere nominale di chiusura:	110 kA

Gebrauchskategorien siehe Datenblatt (unter Downloads) 

Brand 
Woehner or equivalent

Cod. art.
23009000AD