Text for specification - draft 

Descrizione
CAPUS®Panel
Sezionatore sottocarico, 2 poli
screw M10, without handle
400 A

Norme
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020

Omologazioni
IEC (CB), VDE

Valori elettrici
corrente nominale (IEC):	400 A
tensione nominale (IEC) DC:	1500 V

power dissipation at full load of the item:	11.0 W
corrente d'impiego max. (IEC):	400 A
tensione di picco Uimp:	12 kV
tensione max. ammissibile (IEC) DC:	1500 V

Gebrauchskategorien siehe Datenblatt (unter Downloads) 

Brand 
Woehner or equivalent

Cod. art.
23053000AD