Text for specification

Descrizione
barra a pettine, 3 poli, passo 27 mm
130 A, lunghezza 1 m
35 mm²
Come accessorio

Norme
IEC 61439-1:2011

Valori elettrici
corrente nominale (IEC):	130 A
tensione nominale (IEC) AC:	400 V

power dissipation at full load of the item:	3.4 W
portata massima di corrente con alimentazione centrale:	220 A
tensione di picco Uimp:	4 kV

Brand 
Woehner or equivalent

Cod. art.
31056000A