Text for specification

Descrizione
TRITON®Panel
Base per fusibile DIII
E 33 / 63 A / 3P, per calibri a vite
con protez. contro contatti accidentali

Norme
IEC 60269-1:2006 + A1:2009 + A2:2014
IEC 60269-3:2010 + A1:2013 + A2:2019

Omologazioni
CCC

Valori elettrici
corrente nominale (IEC):	63 A
tensione nominale (IEC) AC:	500 V
tensione nominale (IEC) DC:	500 V

power dissipation at full load of the item:	12.0 W
tensione di picco Uimp:	4 kV
tensione max. ammissibile (IEC) AC:	725 V
tensione max. ammissibile (IEC) DC:	525 V
resistenza al corto circuito con protezione tramite fusibili:	50 kA

E’ obbligatorio rispettare la direzione di alimentazione come indicato sul prodotto. 

as per DIN VDE 0636 Part 3011, also 690V

Connessioni
morsetti a gabbia :
1,5 - 35 mm² cavi flessibili, direttam. o con ferrula,
1,5 - 10 mm² cavi rotondi
C. serr. 2,4 - 3,2 Nm

(cavi flessibili con ferrula potrebbero no più entrare, se scelti con sezione max.)

Brand 
Woehner or equivalent

Cod. art.
31176000A