Text for specification

Descrizione
fusibile cilindrico 32 A
400 V, gG
10 x 38
Come accessorio

Norme
IEC 60269-1:2006 + A1:2009 + A2:2014
IEC 60269-2:2013 + A1:2016, Fuse system F

Valori elettrici
corrente nominale (IEC):	32 A
tensione nominale (IEC) AC:	400 V

power dissipation at full load of the item:	3.0 W

potere di interruzione AC:	120 kA

Brand 
Woehner or equivalent

Cod. art.
31189000