Text for specification

Descrizione
TRITON®Panel
Base per fusibili D02
E 18 / 63 A / 3P
con protez. contro contatti accidentali

Norme
IEC 60269-1:2006 + A1:2009 + A2:2014
IEC 60269-3:2010 + A1:2013 + A2:2019

Omologazioni
CCC

Valori elettrici
corrente nominale (IEC):	63 A
tensione nominale (IEC) AC:	400 V
tensione nominale (IEC) DC:	250 V

power dissipation at full load of the item:	12.0 W
tensione di picco Uimp:	6 kV
tensione max. ammissibile (IEC) AC:	440 V
tensione max. ammissibile (IEC) DC:	262 V
resistenza al corto circuito con protezione tramite fusibili:	50 kA

E’ obbligatorio rispettare la direzione di alimentazione come indicato sul prodotto. 

Connessioni
morsetti a gabbia :
1,5 - 35 mm² cavi flessibili, direttam. o con ferrula,
1,5 - 10 mm² cavi rotondi
C. serr. 4,0 Nm

(cavi flessibili con ferrula potrebbero no più entrare, se scelti con sezione max.)

Miscellaneous 
large clamping range, holder for label

Brand 
Woehner or equivalent

Cod. art.
31293000