Text for specification

Descrizione
EQUES®60Classic
Adattatore 250 A, 3p
105 x 190
60Classic

Norme
IEC 61439-1:2020

Omologazioni
CSA, UL

Valori elettrici
corrente nominale (IEC):	250 A
tensione nominale (IEC) AC:	690 V

corrente nominale (UL):	250 A
tensione nominale (UL) AC:	600 V

power dissipation at full load of the item:	15.6 W

tensione nominale di isolamento Ui AC:	800 V
tensione di picco Uimp:	6 kV

SCCR: 50 kA with NSX250 / 600 V  AC, max. busbar support distance 400 mm, 25 kA with NSX250 / 600 V  AC, 65 kA with NSX250 / 480 V AC 

Brand 
Woehner or equivalent

Cod. art.
32156000