Text for specification

Descrizione
EQUES®60Classic
Adattatore EEC 80 A
con 2 guide DIN scorrevoli
54 x 260, con 2 cavi per fase AWG10 (6 mm²), 
60Classic

Norme
IEC 61439-1:2011

Omologazioni
CSA, UL

Valori elettrici
corrente nominale (IEC):	80 A
tensione nominale (IEC) AC:	690 V

corrente nominale (UL):	80 A
tensione nominale (UL) AC:	600 V

power dissipation at full load of the item:	9.3 W

tensione nominale di isolamento Ui AC:	800 V
tensione di picco Uimp:	6 kV
tensione max. ammissibile (IEC) DC:	800 V

Brand 
Woehner or equivalent

Cod. art.
32471000