Text for specification

Descrizione
EQUES®30Compact
Adattatore EEC 32 A
con 1 guida DIN scorrevole
45 x 160, con cavi AWG 10 (6 mm²)
30Compact 3P

Norme
IEC 61439-1:2011

Omologazioni
CSA, UL

Valori elettrici
corrente nominale (IEC):	32 A
tensione nominale (IEC) AC:	690 V

corrente nominale (UL):	25 A
tensione nominale (UL) AC:	600 V

power dissipation at full load of the item:	2.5 W

tensione nominale di isolamento Ui AC:	800 V
tensione di picco Uimp:	6 kV

SCCR: 30 kA with any NKJH Comb. Motor Controller 12,5 A / 600 V AC, 65 kA with any NKJH Comb. Motor Controller 25 A / 480 V AC, 65 kA with any NKJH Comb. Motor Controller 16 A / 480 V AC, 50 kA with any NKJH Comb. Motor Controller 32 A / 480 V AC 

Miscellaneous 
Conductor ends ultrasonically sealed.
Click mechanism when pushing onto the busbar.

Brand 
Woehner or equivalent

Cod. art.
32590000