Text for specification

Descrizione
supporto componenti
senza connessioni elettriche, con 1 guida DIN scorrevole
45 x 160

Norme
IEC 61439-1:2011

Omologazioni
IEC (CB), UL

Valori elettrici
tensione nominale (IEC) AC:	690 V
tensione nominale (UL) AC:	600 V

tensione nominale di isolamento Ui AC:	800 V
tensione di picco Uimp:	6 kV

Brand 
Woehner or equivalent

Cod. art.
32665000A