Text for specification

Descrizione
EQUES®CrossBoard
Adattatore 32 A
1 guida DIN scorrevole, con cavi AWG 10 (6 mm²)
45 x 160

Norme
IEC 61439-1:2011

Omologazioni
IEC (CB), UL

Valori elettrici
corrente nominale (IEC):	32 A
tensione nominale (IEC) AC:	690 V

corrente nominale (UL):	30 A
tensione nominale (UL) AC:	600 V

power dissipation at full load of the item:	2.1 W

tensione nominale di isolamento Ui AC:	800 V
tensione di picco Uimp:	6 kV

Miscellaneous 
Conductor ends ultrasonic compressed.
Click mechanism when pushing onto the CrossBoard®.

Brand 
Woehner or equivalent

Cod. art.
32684000A