Text for specification

Descrizione
EQUES®30Compact
Adattatore EEC 25 A
per Siemens S00, con morsetti a molla
45 x 160, con cavi AWG 12 (4 mm²)
30Compact 3P

Norme
IEC 61439-1:2011

Valori elettrici
corrente nominale (IEC):	25 A
tensione nominale (IEC) AC:	690 V

power dissipation at full load of the item:	2.5 W

tensione nominale di isolamento Ui AC:	800 V
tensione di picco Uimp:	6 kV

Miscellaneous 
Conductor ends ultrasonically sealed.
Click mechanism when pushing onto the busbar.

Brand 
Woehner or equivalent

Cod. art.
32693000A