Text for specification

Descrizione
EQUES^®60Classic
Adattatore EPC 630 A, 3p
140 x 300
60Classic

Norme
IEC 61439-1:2011

Omologazioni
CSA, UL

Valori elettrici
corrente nominale (IEC):	630 A
tensione nominale (IEC) AC:	690 V

corrente nominale (UL):	630 A
tensione nominale (UL) AC:	600 V

power dissipation at full load of the item:	96.6 W

tensione nominale di isolamento U_i AC:	800 V
tensione di picco U_imp:	6 kV

Brand 
Woehner or equivalent

Cod. art.
32978000