Text for specification

Descrizione
CAPUS®Panel
Sezionatore sottocarico per fusibili NH, 3p
viti M10, manovra rossa
Gr. NH 2

Norme
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

Omologazioni
IEC (CB)

Valori elettrici
corrente nominale (IEC):	400 A
tensione nominale (IEC) AC:	690 V

AC-23B (690V)
AC-22B (690V)
AC-21B (690V)

power dissipation at full load of the item:	109.0 W

tensione nominale di isolamento Ui AC:	1000 V
tensione di picco Uimp:	8 kV

Connessioni
viti M10 :
C. serr. 25 - 31 Nm

Brand 
Woehner or equivalent

Cod. art.
33361000