Text for specification

Descrizione
Morsetto di alimentazione frontale per pettini
per pettini 3p di 35 mm² per basi sez. NH000 con morsetti a gabbia
4 - 35 mm²
Come accessorio

Norme
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

Valori elettrici

Brand 
Woehner or equivalent

Cod. art.
33907000