Text for specification

Descrizione
Supporto per barre, esterno, 3p /4p
centre feed unit

Norme
IEC 61439-1:2011

Omologazioni
UL

Valori elettrici
tensione nominale (IEC) AC:	690 V
tensione nominale (UL) AC:	600 V

tensione nominale di isolamento U_i AC:	1000 V
tensione di picco U_imp:	8 kV

can also be used for 4-pole busbar systems

Brand 
Woehner or equivalent

Cod. art.
35008000