Text for specification

Descrizione
EQUES®CrossBoard
adattatore 16 A
1 guida DIN fissa, con vano per fusibili 10x38 / Class CC
22,5  x 160, con cavi AWG 14 (2,5mm²)

Norme
IEC 61439-1:2020

Omologazioni
IEC (CB), UL

Valori elettrici
corrente nominale (IEC):	16 A
tensione nominale (IEC) AC:	690 V

corrente nominale (UL):	12.5 A
tensione nominale (UL) AC:	600 V

power dissipation at full load of the item:	4.0 W

tensione nominale di isolamento Ui AC:	800 V
tensione di picco Uimp:	6 kV
tensione max. ammissibile (IEC) AC:	725 V

Miscellaneous 
Leitungsenden ultraschallverdichtet.

Brand 
Woehner or equivalent

Cod. art.
36009000A