Text for specification

Descrizione
OMUS^®CrossBoard
Switch ibrido , per 1 carico 3p opp.3 carichi 1p
modulo elettronico, switch per carichi ohmici, 25 A (IEC)

Norme
IEC 60947-1:2007 + A1:2010 + A2:2014
IEC 60947-4-3:2014

Omologazioni
IEC (CB)

Valori elettrici
corrente nominale (IEC):	25 A
tensione nominale (IEC) AC:	400 V

power dissipation at full load of the item:	20.0 W

tensione nominale di isolamento U_i AC:	500 V
tensione di picco U_imp:	2,5 kV

Brand 
Woehner or equivalent

Cod. art.
36154000A