Text for specification

Descrizione
Protezione per connessioni longitudinali
3p, protezione frontale e posteriore, largh. 165 mm
montaggio su 2 supporti barre 01430 con distanza (centro supporti) di 150 mm
185Power

Norme
IEC 61439-1:2011
IEC 60999-1:1999
IEC 60999-2:2003

Valori elettrici

Proprietà materiali
Corpo base:
	temperature stability 125°C, 
	self-extinguishing in acc. to UL 94, 
	creepage resistance CTI 200,
	halogen-free

Brand 
Woehner or equivalent

Cod. art.
01416000A