Text for specification

Descrizione
Fusibile 50 A
600 V AC, fast acting
Class J, 27x60
Come accessorio

Norme

Omologazioni
CSA, UL

Valori elettrici

corrente nominale (UL):	50 A
tensione nominale (UL) AC:	600 V
tensione nominale (UL) DC:	300 V

SCCR:	200 kA

SCCR: DC 100 kA 

Brand 
Woehner or equivalent

Cod. art.
31514000A