Text for specification

Descrizione
morsetto di alimentazione, 1 polo
direkte Einspeisung der Kammschiene
2,5 - 50 mm² / AWG 14 - 1
Come accessorio

Norme
IEC 61439-1:2011

Omologazioni
UL

Valori elettrici
corrente nominale (IEC):	160 A

corrente nominale (UL):	115 A
tensione nominale (UL) AC:	1000 V
tensione nominale (UL) DC:	1000 V
tensione max. ammissibile (IEC) AC:	1000 V
tensione max. ammissibile (IEC) DC:	1000 V

Connessioni
2,5 - 50 mm² (14 - 1 AWG Copper wire) Eindrätig und Mehrdrähtig 
2,5 - 35 mm² (14 - 2 AWG Copper wire) Feindrätig mit und ohne Aderendhülse

Brand 
Woehner or equivalent

Cod. art.
31562000