Text for specification

Descrizione
EQUES®60Classic
Adattatore 600 A, 3p
140 x 270
60Classic

Norme
IEC 61439-1:2011

Omologazioni
CSA, UL

Valori elettrici
corrente nominale (IEC):	600 A
tensione nominale (IEC) AC:	690 V

corrente nominale (UL):	630 A
tensione nominale (UL) AC:	600 V

power dissipation at full load of the item:	44,5 W

tensione nominale di isolamento Ui AC:	800 V
tensione di picco Uimp:	6 kV

SCCR: 35 kA with 140M-L, 140U-K, 140U-L / 600 V AC, 65 kA with 140M-L, 140U-K, 140U-L / 480 V AC 

Brand 
Woehner or equivalent

Cod. art.
32138000