Text for specification

Descrizione
EQUES®CrossBoard
Adattatore 32 A
1 guida DIN fissa, con cavi AWG 10 (6 mm²)
45 x 160

Norme
IEC 61439-1:2011

Omologazioni
IEC (CB), UL

Valori elettrici
corrente nominale (IEC):	32 A
tensione nominale (IEC) AC:	690 V

corrente nominale (UL):	30 A
tensione nominale (UL) AC:	600 V

power dissipation at full load of the item:	2,1 W

tensione nominale di isolamento Ui AC:	800 V
tensione di picco Uimp:	6 kV

SCCR: 65 kA with any NKJH/7 Comb. Motor Controller 32 A / 480 V AC 

Proprietà materiali
Involucro:
	temperature stability 125°C,
	self-extinguishing in acc. to UL 94,
	creepage resistance CTI 600,
	halogen-free

Miscellaneous 
Conductor ends ultrasonic compressed.
Click mechanism when pushing onto the CrossBoard®.

Brand 
Woehner or equivalent

Cod. art.
32682000A