Text for specification

Descrizione
Morsetto per cavi con capocorda
M8
60Classic
100Energy
185mm-System
centre feed unit

Norme
IEC 61439-1:2011

Valori elettrici
tensione nominale (IEC) AC:	690 V

power dissipation at full load of the item:	0,5 W
corrente d'impiego max. (IEC):	490 A
tensione max. ammissibile (IEC) AC:	1000 V
tensione max. ammissibile (IEC) DC:	1500 V

resistenza nom. alla corrente di picco Ipk max.:	35,5 kA

Connessioni
Suitable for aluminium cables.
When using aluminium cables, observe the maintenance instructions.

Brand 
Woehner or equivalent

Cod. art.
01514000