Text for specification

Descrizione
Isolatore
filettatura interna bilaterale, diametro 32
M8 x 35
Come accessorio

Norme
IEC 61439-1:2020

Valori elettrici
tensione nominale (IEC) AC:	1500 V
tensione nominale (IEC) DC:	1500 V

Brand 
Woehner or equivalent

Cod. art.
05782000