Text for specification

Descrizione
CAPUS®Panel
Sezionatore sottocarico, 3poli + N
vite M12, manovra nera
1600 A

Norme
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

Valori elettrici
corrente nominale (IEC):	1.600 A
tensione nominale (IEC) AC:	690 V

power dissipation at full load of the item:	409,6 W

tensione nominale di isolamento Ui AC:	1000 V
tensione di picco Uimp:	12 kV
potere nominale di chiusura:	84 kA

Gebrauchskategorien siehe Datenblatt (unter Downloads)

Weitere Zertifikat mit Icw = 50 kA nach Bedarf verfügbar

Brand 
Woehner or equivalent

Cod. art.
23028000AD