Text for specification

Descrizione
CAPUS®Panel
Commutatore sottocarico, 3poli + N
vite M10
630 A

Norme
IEC 60947-1:2007 + A1:2010 + A2:2014 + A3:2020
IEC 60947-6-1:2021

Valori elettrici
corrente nominale (IEC):	630 A
tensione nominale (IEC) AC:	690 V

power dissipation at full load of the item:	375,0 W

tensione nominale di isolamento Ui AC:	1000 V
tensione di picco Uimp:	12 kV

Gebrauchskategorien siehe Datenblatt (unter Downloads) 

Brand 
Woehner or equivalent

Cod. art.
23125000AD