Text for specification

Descrizione
AMBUS®Panel
Base sezion. per fusibili cilindr., con LED
14 x 51 / 3P
50 A / 110 - 690 V

Norme
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

Omologazioni
CSA, UL, CCC

Valori elettrici
corrente nominale (IEC):	50 A
tensione nominale (IEC) AC:	690 V

corrente nominale (UL):	50 A
tensione nominale (UL) AC:	600 V
tensione nominale (UL) DC:	600 V

power dissipation at full load of the item:	2,7 W

tensione nominale di isolamento Ui AC:	690 V
tensione di picco Uimp:	6 kV
tensione max. ammissibile (IEC) AC:	725 V

SCCR:	100 kA

for fuse links as per IEC / EN 60269-2 with permitted rated power dissipations
up to max. 5W for gG/gL 
up to max. 3W for aM

indicator light
operating voltage range: 110 - 690V AC / DC

Connessioni
morsetti a gabbia :
1,5 - 35 mm² / AWG 14 - AWG 2 
cavi flessibili, direttam. o con ferrula
C. serr. 2,5 - 3,0 Nm / 22 - 26 lb.in.

(cavi flessibili con ferrula potrebbero no più entrare, se scelti con sezione max.)

Miscellaneous 
large clamping range
holder for label
with indicator for tripped fuse
any polarity for DC voltage

Brand 
Woehner or equivalent

Cod. art.
31138000