Text for specification

Descrizione
Fusibile cilindrico 50 A
690 V, gR
14 x 51
Come accessorio

Norme
IEC 60269-1:2006 + A1:2009 + A2:2014
IEC 60269-4:2009 + A1:2012 + A2: 2019

Omologazioni
IEC (CB), UL

Valori elettrici
corrente nominale (IEC):	50 A
tensione nominale (IEC) AC:	690 V
tensione nominale (UL) AC:	700 V

power dissipation at full load of the item:	12,0 W

potere di interruzione AC:	200 kA

Brand 
Woehner or equivalent

Cod. art.
31221000