Text for specification

Descrizione
Fusibile 30 A
600 V AC, time delay
Class J, 21x57
Come accessorio

Norme

Omologazioni
UL

Valori elettrici

corrente nominale (UL):	30 A
tensione nominale (UL) AC:	600 V
tensione nominale (UL) DC:	300 V

SCCR: 100 kA DC, 300 kA AC 

Brand 
Woehner or equivalent

Cod. art.
31359100