Text for specification

Descrizione
morsetto di alimentazione, 1 polo
dircet feeding of the comb-type busbar
2,5 - 50 mm² / AWG 14 - 1
Come accessorio

Norme
IEC 61439-1:2020

Omologazioni
UL

Valori elettrici
corrente nominale (IEC):	160 A

corrente nominale (UL):	115 A
tensione nominale (UL) AC:	1000 V
tensione nominale (UL) DC:	1000 V
tensione max. ammissibile (IEC) AC:	1000 V
tensione max. ammissibile (IEC) DC:	1000 V

Brand 
Woehner or equivalent

Cod. art.
31562000