Text for specification

Descrizione
fusibile di ricambio per MOTUS®
fusibile 30 A, per versione 9 A, per avviam. gravoso
class CC

Norme

Valori elettrici
corrente nominale (IEC):	30 A
tensione nominale (IEC) AC:	500 V

corrente nominale (UL):	30 A
tensione nominale (UL) AC:	500 V

Brand 
Woehner or equivalent

Cod. art.
31569000