Text for specification

Descrizione
EQUES®60Classic
Adattatore 250 A, 3p
105 x 240
60Classic

Norme
IEC 61439-1:2011

Omologazioni
CSA, UL

Valori elettrici
corrente nominale (IEC):	250 A
tensione nominale (IEC) AC:	690 V

corrente nominale (UL):	250 A
tensione nominale (UL) AC:	600 V

power dissipation at full load of the item:	18,0 W

tensione nominale di isolamento Ui AC:	800 V
tensione di picco Uimp:	6 kV

SCCR: 35 kA with 3VA52 250 A, 3VA61 150 A, 3VA62 250 A / 600 V AC, 200 kA with 3VA52 250 A, 3VA61 150 A, 3VA62 250 A / 240 V AC, 100 kA with 3VA52 250 A, 3VA61 150 A, 3VA62 250 A / 480 V AC 

Brand 
Woehner or equivalent

Cod. art.
32017000A