Text for specification

Descrizione
EQUES®60Classic
Adattatore 160 A, 3p
90 x 200
60Classic

Norme
IEC 61439-1:2011

Omologazioni
CSA, UL

Valori elettrici
corrente nominale (IEC):	160 A
tensione nominale (IEC) AC:	690 V

corrente nominale (UL):	125 A
tensione nominale (UL) AC:	600 V

power dissipation at full load of the item:	12,0 W

tensione nominale di isolamento Ui AC:	800 V
tensione di picco Uimp:	6 kV

Brand 
Woehner or equivalent

Cod. art.
32068000A