Text for specification

Descrizione
EQUES®60Classic
Adattatore 25 A
con 2 guide DIN scorrevoli
45 x 260, parte frontale estraibile, con cavi AWG 12 (4mm²) 
60Classic

Norme
IEC 61439-1:2011

Omologazioni
CSA, UL

Valori elettrici
corrente nominale (IEC):	25 A
tensione nominale (IEC) AC:	690 V

corrente nominale (UL):	25 A
tensione nominale (UL) AC:	600 V

power dissipation at full load of the item:	2,6 W

tensione nominale di isolamento Ui AC:	800 V
tensione di picco Uimp:	6 kV

Miscellaneous 
Conductor ends ultrasonically sealed.
Click mechanism when pushing onto the busbar.

Brand 
Woehner or equivalent

Cod. art.
32402000