Text for specification

Descrizione
EQUES^®60Classic
Adattatore 580 A, 3p
184 x 325
60Classic

Norme
IEC 61439-1:2011

Valori elettrici
corrente nominale (IEC):	580 A
tensione nominale (IEC) AC:	690 V

power dissipation at full load of the item:	83,4 W

tensione nominale di isolamento U_i AC:	800 V
tensione di picco U_imp:	6 kV
tensione max. ammissibile (IEC) DC:	800 V

Brand 
Woehner or equivalent

Cod. art.
32980000