Text for specification

Descrizione
CAPUS^®Panel
Modulo N per sezionatori SD3-3P

Norme
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

Omologazioni
UL

Valori elettrici
corrente nominale (IEC):	160 A
tensione nominale (IEC) AC:	690 V

tensione nominale di isolamento U_i AC:	800 V
tensione di picco U_imp:	6 kV

Connessioni
für Anwendungen nach IEC / EN :
50 - 70 mm² feindrähtig
Md 6,0 Nm

50 - 70 mm² rund mehrdrähtig
Md 7,2 ....? Nm

50 mm² feindrähtig mit Aderendhülse
6,0 Nm

70 mm² feindrähtig mit Aderendhülse
7,2   ? Nm

für Anwendungen nach UL / CSA :
AWG 6 - 3/0
53,1 lb-in

Brand 
Woehner or equivalent

Cod. art.
33685000A