Text for specification

Descrizione
Unità di allacciamento 3200 A
per larghezza quadro 600 mm
centre feed unit

Norme
IEC 61439-1:2011

Omologazioni
UL

Valori elettrici
corrente nominale (IEC):	3.200 A
tensione nominale (IEC) AC:	690 V

corrente nominale (UL):	1.800 A
tensione nominale (UL) AC:	600 V

power dissipation at full load of the item:	45,7 W

tensione nominale di isolamento U_i AC:	1000 V
tensione di picco U_imp:	8 kV

resistenza nom. alla corrente di picco I_pk max.:	93 kA

4-pole busbar system, can be retrofitted

Miscellaneous 
Clear construction and undrilled connection technology enable safe and cost-efficient solutions to problems.

Brand 
Woehner or equivalent

Cod. art.
35015000