Text for specification

Descrizione
EQUES^®60Classic
Adattatore EEC 25 A
con 2 guide DIN scorrevoli
45 x 260, con morsetti a vite 6 mm², accessibili dal retro
60Classic

Norme
IEC 61439-1:2011

Omologazioni
CSA, UL

Valori elettrici
corrente nominale (IEC):	25 A
tensione nominale (IEC) AC:	690 V

corrente nominale (UL):	25 A
tensione nominale (UL) AC:	600 V

power dissipation at full load of the item:	1,9 W

tensione nominale di isolamento U_i AC:	800 V
tensione di picco U_imp:	6 kV
tensione max. ammissibile (IEC) DC:	800 V

SCCR: 65 kA with any NKJH Comb. Motor Controller 16 A / 480 V AC, 50 kA with any NKJH Comb. Motor Controller 32 A / 480 V AC, 65 kA with any NKJH Comb. Motor Controller 25 A / 480 V AC, 30 kA with any NKJH Comb. Motor Controller 12,5 A / 600 V AC 

Proprietà materiali
Conductor insulation: 	temperature-resistant up to 105 °C

Brand 
Woehner or equivalent

Cod. art.
32439000