Text for specification

Descrizione
Supporto per barre 
3p, con fori di fissaggio interni
60Classic

Norme
IEC 61439-1:2011

Valori elettrici
tensione nominale (IEC) AC:	800 V

tensione nominale di isolamento U_i AC:	1000 V
tensione di picco U_imp:	8 kV
tensione max. ammissibile (IEC) DC:	1500 V

resistenza nom. alla corrente di picco I_pk max.:	73 kA

short-circuit capacity IEC / EN :
Ipk max. = 73kA (busbar 30x10, 2 busbar supports in 250mm distance)
go to calculation for  3-pole system (IEC) 

Miscellaneous 
With internal screw holes
can also be used as centre support

Brand 
Woehner or equivalent

Cod. art.
01495000